附件1

配套使用的墨盒（含墨水）相关参数要求

1、墨盒型号：手持式智能检疫喷码仪（HIM-5020）配套使用的墨盒（含墨水）

2、墨盒规格：95mm\*75mm\*21mm

3、墨盒数量：1300个。 每个墨盒应带有唯一编码，且与包装盒一致。

4、性能参数指标要求

(1)喷头宽度：25.4mm

(2)喷印方式：热发泡

(3)墨水等级：速干食用级

(4)墨水毒性测试结果：无毒级

(5)分辨率：300dpi

(6)喷嘴数量：300个

(7)墨盒容量：≥42ml（最低打码数量760头/个）

(8)喷射距离 ：2-10mm

(9)保质期：自灌装日期起12个月

(10)墨水应符合《食品安全国家标准 复配食品添加剂通则》（GB 26687-2011）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）标准要求。特别提示：“墨水毒性测试结果”须提供有资质第三方检验检测机构出具的检验报告，墨水毒性测试结果为无毒级。